Afbeelding met binnen, vloer, muur, tafel

Automatisch gegenereerde beschrijvingHoutsoort: vurenhout

Afbeelding met buiten, gebouw

Automatisch gegenereerde beschrijvingEigenschappen: niet erg duurzaam, massa is 460 kg/m3, eenvoudig te bewerken, spijker en schroeven en lijmen werkt goed, mogelijk goede afwerking met verven en lakken, lage prijs.

Houtsoort: grenen

Eigenschappen: zacht hout dus heel makkelijk te bewerken, met lijm en schroeven te bevestigen, voor binnen en buiten gebruik.

Afbeelding met muur, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijvingHoutsoort: olijfhout

Eigenschappen: voorboren is noodzakelijk voor spijkers en schroeven, makkelijk bewerkbaar ondanks dat het zeer hard hout is, moet langzaam gedroogd worden anders ontstaan eindscheuren, lijmen werkt goed.

Afbeelding met houten, binnen, gebouw, zitten

Automatisch gegenereerde beschrijvingHoutsoort: teak

Eigenschappen: kromtrekkingen zijn matig, duurzaamheidsklasse van 1 in perfecte groeiomgeving kan afweiden tussen 1 en 3 door slechte groeiomgeving, 630-690kg/m3, zagen en schaven is gemakkelijk, 100% FSC verantwoordelijk hout.